{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":139,"n_cols":8,"rows_kept":139,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["徐州市铜山区企业技术需求汇总表"]
["序号","技术需求（难题）名称","技术难题攻关说明","单位名称","联系人","联系电话","所在地","技术领域"]
[1,"能测量功能","如何使工业内窥镜具有测量的功能。主要将测量的功能与内窥镜结合。","徐州奥奇光电科技有限公司","王露",15152810288,"开发区","电子信息"]
[2,"32以上位微处理芯片选型","目前，在称重领域我国比较落后，尤其是在自动化控制仪表方面，长期依赖进口。我公司每年都需从国外进口大量称重仪表，我们自己生产的称重仪表精度不高，CPU仅8位，现场抗干扰能力差，功能不齐全，不具备工业总线通讯接口，不能完全满足用户需求。需解决CPU选型及软件编程、工业总线通讯问题；","徐州衡器厂有限公司","薛磊",13951358831,"开发区","电子信息"]
[3,"无契角契形收发器的位置选择"," PIK 6预警系统开发初期经常会遇到天线接收信号不稳定的问题，反应到测试治具上就是测试有时候测试PASS，有时候测试FAIL，进而上整车测试就会出现点火问题。针对这种现象我们努力查找真因，发现我们的RI-TRP-B9WK-05 无契角契形收发器安装位置不够精确导致，高低温时会发生信号衰减现象，只有在客户汽车上才能检测出。室温很难检测。片状器件的准确校正及47毫亨线圈非常关键。现在技术难题就是如何确定契形收发器及47毫亨线圈的位置。","徐州华夏电子有限公司","窦月侠","0516-87371008","开发区","电子信息"]
[4,"硅片技术","GPP二极管扩散技术","徐州整流汽车元件有限公司","艾胜利",13585380886,"开发区","电子信息"]
[5,"生物染整","由生物染整，替代目前的化学染整，达到节能高效的目的","徐州中天棉业集团有限公司","贺谋俊",83292588,"开发区","纺织"]
[6,"自动络筒对细纱毛羽的影响","①  对毛羽的控制，减少织机因纱线毛羽而造成的停台；②  赛络纺易产生细节、单根粗纱造成的长细节；因无粗纱断头自停装置，不能防止单根粗纱喂入。另外络筒工序电清装置还有个别长细节不能完全切除。","江苏立信纺织有限公司","韩立地",15852234269,"郑集","纺织"]
[7,"袋除尘节能50%以上","用什么技术、什么结构、什么材料才能达到节能50%以上","江苏苏能环保科技有限公司","张延民",18252141952,"开发区","高效节能"]
[8,"节能等离子空气净化器","节能等离子空气净化器设计研发","徐州衡诺环保科技有限公司","关兆方",13775909691,"开发区","高效节能"]
[9,"热风循环催化燃烧技术","通过把烘培过程中产生的溶剂循环加热,使其充分燃烧,增加热量,降低电耗。减少废气排放,降低污染。","徐州盛宝实业集团有限公司","郭开霜",13291018880,"开发区","高效节能"]
[10,"生物质蒸汽热水锅炉","1、生物质锅炉的燃烧、配风、传热；2、生物质锅炉的腐蚀、磨损；3、大型生物质流化床锅炉分离装置。","江苏四方锅炉有限公司","谢传玉",13951352788,"柳新","高效节能"]
[11,"缩短煮漂时间及减少用水","现有高效煮漂渗透剂达不到要求，想进一步缩短脱脂漂洗时间，保证产品质量。","徐州卫生材料厂有限公司","孙晋敏",13382688517,"柳新","高效节能"]
[12,"玻璃制造，节能降耗","节能减排，减少单位消耗，降低生产成本","徐州大华玻璃制品有限公司","王浩",13705208107,"马坡","高效节能"]
[13,"冶炼废弃物综合治理","冶金企业生产过程中产生的固体废弃物一直是制约企业持续发展的难题，在国家大力推进循环经济、清洁生产，提高企业竞争力的今天，如何提高企业固体废弃物的综合利用价值，采用什么技术手段，减少污染，不仅是企业问题，也是重要的社会问题。","铜山县兴达冶炼铸造有限公司","刘磊",15050037738,"柳泉","高效节能"]
[14,"沥青再生搅拌设备","旧沥青火焰加热技术，火焰加热要转换成空气热能加热，即保证旧沥青得到充分、均匀的加热又保证沥青不被焦化。","徐州凯莫尔重工科技有限公司","郑洪君",13952158776,"开发区","光机电一体化"]
[15,"电动汽车驱动电机","引进电动汽车驱动电机技术","徐州环海中意机电实业有限公司","常家振",13815308902,"开发区","光机电一体化"]
[16,"断带信息的采集和断带位置的识别","对断带信息的采集和断带位置的识别问题进行广泛调研，深入了解问题的症结所在，通过大量的实验，寻找解决办法，设计出合适的检测传感器及其信号传输处理电路。制作出相关的传感器及信号传输处理电路及计算机识别程序；","徐州中部矿山设备有限公司","张静",83872813,"开发区","光机电一体化"]
[17,"断带信息传感器信息分析和处理","完成对断带信息传感器信息进行智能分析和处理，判断断带具体位置并能实施相关控制的计算机系统设计及程序设计；","徐州中部矿山设备有限公司","张静",83872813,"开发区","光机电一体化"]
[18,"长距离信息通信困难、易干扰","针对长距离信息通信困难、易干扰的问题，采用工业现场总线来实现断带信息的采集和传输。制作出相关的信号传输处理电路及总线的协议；","徐州中部矿山设备有限公司","张静",83872813,"开发区","光机电一体化"]
[19,"压实机械智能化控制技术","压实机械智能化控制技术","徐州万邦重型机械科技有限公司","赵彬如",13912023191,"开发区","光机电一体化"]
[20,"压实机械工作参数的在线优化","压实机械工作参数的在线优化","徐州万邦重型机械科技有限公司","赵彬如",13912023191,"开发区","光机电一体化"]
[21,"沥青混凝土摊铺机的智能化控制及远程故障诊断及操作","沥青混凝土摊铺机的智能化控制及远程故障诊断及操作","徐州万邦重型机械科技有限公司","赵彬如",13912023191,"开发区","光机电一体化"]
[22,"沥青混凝土摊铺机自动找平系统","沥青混凝土摊铺机自动找平系统","徐州万邦重型机械科技有限公司","赵彬如",13912023191,"开发区","光机电一体化"]
[23,"沥青混凝土摊铺机自动轨迹跟踪系统","沥青混凝土摊铺机自动轨迹跟踪系统","徐州万邦重型机械科技有限公司","赵彬如",13912023191,"开发区","光机电一体化"]
[24,"大型铣刨机铣刨轮刀具布局优化","大型铣刨机铣刨轮刀具布局优化","徐州万邦重型机械科技有限公司","赵彬如",13912023191,"开发区","光机电一体化"]
[25,"冷再生设备沥青发泡技术","冷再生设备沥青发泡技术","徐州万邦重型机械科技有限公司","赵彬如",13912023191,"开发区","光机电一体化"]
[26,"大面积、高效、细粒潮湿","振动强度、振动频率、材料强度。结构形式","徐州大陆振动机械有限公司","朱建中",13338960771,"开发区","光机电一体化"]
[27,"提升系统主要设备故障分析与智能量化判断","1、提升系统主要设备故障分析与智能模式判断。具体要求：能够分析检测结论，具体给出损坏的程度、还能用多长时间的量化报告；2、数字化、可视化监测系统平台搭建。","徐州泰荣煤矿设备有限公司","陈利强",13505217906,"开发区","光机电一体化"]
[28,"集成行走减速机高寿命、可靠性高、输出扭矩大","主要是其原理结构设计工作、高性能优质材料选用及制造工艺的加工技术。其是保证液压马达、控制阀在高速作业时工作平稳、噪音小、效率变化小的性能。","徐州科源液压有限公司","王波",18951353217,"开发区","光机电一体化"]
[29,"采煤机电控器","采煤机电控器设备的自主研发，井下煤矸分离设备的研发与改进，液压传动、采煤机螺旋滚筒的改进（提高采煤强度及采煤工作面的适应范围，包括煤层硬度）","江苏中机矿山设备有限公司","魏涛",15052066222,"开发区","光机电一体化"]
[30,"真空压铸","利用真空压铸技术提高压铸件内部质量","徐州徐航压铸压铸有限公司","朱东亚","0516-83888689","开发区","光机电一体化"]
[31,"紫外传感器的选择和信号处理","紫外光波长比可见光短，但比X射线长的电磁辐射。紫外光在电磁波谱中范围波长为10-400 nm。这范围内开始于可见光的短波极限，而与长波X 射线的波长相重叠。由于紫外光波的特性，导致检测紫外光的难度比较大，传感器的选择面比较窄，同时在后期的信号处理方面也存在很大的难度。","徐州艾迪科技有限公司","董稳",83531919,"开发区","光机电一体化"]
[32,"再生制动能量吸收","再生制动能量吸收装置需要将再生制动时产生的能量逆变回馈电网，该技术在铁路、地铁、大功率皮带传送等场所有广泛地应用前景，但目前对能量的逆变和回馈等环节均存在技术难题","徐州润泽电气有限公司","邓永松",15262003808,"开发区","光机电一体化"]
[33,"荧光癌症分析检测","乳腺癌荧光诊断系统：利用现有荧光诊断技术开发乳腺诊断系统。解决难题：荧光在穿透癌症组织后图像成份。","徐州圣普医疗设备技术有限公司","李慧",13776779796,"开发区","光机电一体化"]
[34,"热处理工艺","热处理工艺改进,相关设备改造升级，改进处理工艺，节约能源（耗电）提高产品的硬度，延长产品使用寿命。","徐州丰禾回转支承制造有限公司","关兆方",13775909691,"开发区","光机电一体化"]
[35,"风电回转支承设计研发","大型风电回转支承产品设计研发","徐州丰禾回转支承制造有限公司","关兆方",13775909691,"开发区","光机电一体化"]
[36,"高精密度","设备数控改造,相关设备的工艺改造，包括数控软件。","徐州丰禾回转支承制造有限公司","关兆方",13775909691,"开发区","光机电一体化"]
[37,"代步车的无刷控制器","1、使整车运行平稳：与电机匹配良好；2、操作简单：针对老年人残疾人微动即行，释手就停；3、制动灵敏：在无机械制动的条件下迅速制动刹车；4、系统自诊全面，安全系数高：当代步车系统中任何影响行驶和制动部件存在不良状态均发出故障报警并不允许骑行；5、保护完善：不容易损坏。","徐州美世通电动车有限公司","张海堂",82087028,"开发区","光机电一体化"]
[38,"代步车的无刷电机","1、电机从设计上满足在长时间额定功率下运行情况下快速制动或反复起动温升小于80度；2、保持同功率无刷电机效率特性远高于有刷电机的优势，其过载能力远优于有刷电机；3、使用寿命长。","徐州美世通电动车有限公司","张海堂",82087028,"开发区","光机电一体化"]
[39,"混凝土搅拌主机抱轴问题","混凝土搅拌主机在工作过程中，出现混凝土粘结在搅拌臂上、叶片上、搅拌轴上等，随着搅拌工作时间的延长，混凝土会在这些部件越粘越多，最后使搅拌轴抱死、转不动。影响搅拌主机的正常工作。","徐州天地重型机械制造有限公司","张玉路",15351688030,"开发区","光机电一体化"]
[40,"砂浆站热风炉与引风机等的匹配","干混砂浆对物料中的水份含量有严格的要求，因此在生产过程中要对沙子等物料进行烘干，在烘干过程中，如果温度过高，则降低了除尘效果，增加了能耗；如果风速不够，则影响了烘干效率，如何对热风炉与引风机等的匹配进行优化是一个需要解决的难题。","徐州天地重型机械制造有限公司","张玉路",15351688030,"开发区","光机电一体化"]
[41,"如何提高配料系统计量精度","对搅拌站、砂浆站生产过程中，配料系统各秤的配料周期、投料时间和投料顺序都有可能影响到计量精度和效率，如何对这些方面进行优化，提高搅拌效率，提高计量精度，保证生产过程中的计量精度的稳定。","徐州天地重型机械制造有限公司","张玉路",15351688030,"开发区","光机电一体化"]
[42,"混凝土泵车等臂架类产品设计制造","臂架类产品为了增加稳定性，要求臂架的质量要轻，但同时要有足够的强度，如何对结构件进行优化设计，确定其应力分布，受力点等，以确保臂架的强度、刚度和耐作性；制造方面是怎样提高其加工精度，减少焊接变形。","徐州天地重型机械制造有限公司","张玉路",15351688030,"开发区","光机电一体化"]
[43,"闭式高速压力机工作机理研究","闭式高速压力机工作机理研究，滑块下死点精度控制研究，研究平衡缸在闭式高速压力机上所起的作用。影响滑块下死点位置精度的原因。","徐州环球锻压机床有限公司","张晟",13852098822,"开发区","光机电一体化"]
[44,"滑块下死点精度控制研究","闭式高速压力机在行程次数达到300次以上之后，会出现滑块下死点精度不稳问题，对机床精度要求高的用户，不能满足高精密加工要求。急需研究造成这一问题的原因。","徐州环球锻压机床有限公司","张晟",13852098822,"开发区","光机电一体化"]
[45,"连拉带包技术","通过把拉丝和漆包溶为一体。","徐州盛宝实业集团有限公司","郭开霜",13291018880,"开发区","光机电一体化"]
[46,"非晶合金油式电力变压器","企业已有油浸式电力变压器、干式电力变压器的成熟技术，正在开发有国际发展前景的非晶合金油式电力变压器。","江苏华辰变压器有限公司","蔡伟","0516-82308869","开发区","光机电一体化"]
[47,"结构件机械焊接自动化","需要解决焊接过程中出现的，因气候、环境、人员技术、设备等原因造成的各种焊接缺陷。","徐州市东亚电器有限公司","饶学分",83091761,"棠张","光机电一体化"]
[48,"压头材质问题","高压、大排量、重量轻的高压阀组","徐州海圣液压机械有限公司","吴景林",13952160186,"棠张","光机电一体化"]
[49,"全齿淬火","需要购买进口高精度设备，如油机的数控立车200万元，油孔专机80万元，意大利全齿淬火机床2000万元，宁夏数控钻160万元，自行设计旋转工作台50万元，自行设计校正设备50万元，倒角机20万元，2条专线半自动化车间2000万元。","徐州天龙回转支承液压机械有限公司","刘庆梗",15162261287,"棠张","光机电一体化"]
[50,"无极变速","无极变速装载机及叉车等。","徐州通鑫工程机械厂","赵凯",13337937658,"刘集","光机电一体化"]
[51,"专用开关电源及高频发生器的高效集成","1、各种专用电子元气件的集成技术2、特定状态下的稳定的开关控制技术3、电子元器件抗干扰技术4、特定工作环境下的散热技术5、高频发生技术","徐州锐阳照明电器设备有限公司","秦吉胜",13063507582,"茅村","光机电一体化"]
[52,"信息转换","1、现场生产的实时信息的检测、自动反馈、自动调整等。2、所有信息集中输送到终端实现数裾对比及差异报警、及控制反馈。3、玻璃材料的探伤及检测反馈","徐州锐阳照明电器设备有限公司","秦吉胜",13063507582,"茅村","光机电一体化"]
[53,"如何将新材料采用静电原理涂粉","新型荧光材料以静电吸附原理涂在玻璃内表面，且光通、光效等性能指标得到提高。","徐州锐阳照明电器设备有限公司","秦吉胜",13063507582,"茅村","光机电一体化"]
[54,"如何将无极灯排气工艺与多工位排气车结合工作","1、解决无极灯在快速排气状态下如何满足玻璃材料的有害气体的释放问题。2、快速实现高真空技术难题3、超真空系统的保压技术难题","徐州锐阳照明电器设备有限公司","秦吉胜",13063507582,"茅村","光机电一体化"]
[55,"如何解决现有磁性材料损耗大，磁滞回线不理想问题","现有无极灯耦合器磁性材料PV值大 即磁损耗大，磁滞回线不理想，为此实现较理想状态的新型磁性材料的开发选用。","徐州锐阳照明电器设备有限公司","秦吉胜",13063507582,"茅村","光机电一体化"]
[56,"塑料闸阀标准制定","塑料材质阀门的设计标准，其内容包括材质的强度形成产品所有规格的壁厚及阀杆直径。现DN100已试成并已达到同类产品（铸铁闸阀）的性能，投入市场要通过国家检测部门的检测，现无塑料闸阀的国家标准，企业必须自制标准。","铜山县飞龙阀门制造有限公司","魏方",13685103717,"张集","光机电一体化"]
[57,"排放、控制","需解决排放、控制，减少摩托车振动的技术","江苏跃进摩托车制造有限责任公司","孙鑫","0516-80267755","张集","光机电一体化"]
[58,"承载能力100吨及以下转向驱动桥","1、  承载能力100吨及以下转向驱动桥国内没有厂家开发生产，只能够依赖进口；2、 越野式轮胎起重机用变速箱国内只能选用装载机用变速箱或石油机械用变速箱，速比及变矩器变矩比与整机匹配不能达到理想要求","徐州市久发工程机械有限责任公司","王启明","0516-85050999","大彭","光机电一体化"]
[59,"整机技术","适用城市式厂矿用的环保型装载机（零排放）","徐州鑫鹏工程机械制造厂","付俊杰",15905206887,"大彭","光机电一体化"]
[60,"液压技术","液压圆锥破碎机技术","徐州恒顺机械配套设备制造有限公司","董海礁",13063500081,"大彭","光机电一体化"]
[61,"语音识别开关","在多功能坐便椅上安装智能语音识别系统需要技术指导。","铜山县恒佳机械制造厂","郑夫安",13951357458,"郑集","光机电一体化"]
[62,"环形锻造","解决一种制造小余量环形齿轮锻件（１０６）的方法，包括：锻造基本上为环形的环形轧制用预成形件（１０２），将预成形件环形轧制成具有一个大致为矩形环壁的锻造用环形毛坯（１０４），然后将所述环形件精密锻造成小余量环形齿轮锻件。","徐州永建化工配件厂","王永建",13505204700,"汉王","光机电一体化"]
[63,"机械加工","机械加工制造，来料配件加工配件","徐州奥祥清扫机械有限公司","赵自岗",13615107408,"马坡","光机电一体化"]
[64,"耐高温玻璃模具生产","耐高温耐磨的玻璃瓶模具生产技术，区别于传统的简单切削技术","铜山区马坡镇马坡村厚力玻璃模具厂","赵厚力",13952153814,"马坡","光机电一体化"]
[65,"活塞镶圈肖孔置铁磁化处理","1、铝活塞的活塞环槽如何将铁镍与铝合金融为一体。2、肖孔位置钢片加固如何放置。3、铝活塞群部如何磁化。","徐州常星活塞厂","王立军",13705211620,"房村","光机电一体化"]
[66,"农机机械","电子智能面板，例如智能插座，在机器切除动力时能自动关闭电源，在机器启动时能自动打开。","徐州巧力威新型机械厂","单立明",15952114183,"何桥","光机电一体化"]
[67,"加热及控制系统","现有加热材料升温慢，控制器在加温条件下稳定性差","徐州康立桑拿设备有限责任公司","苏景存",13805207625,"黄集","光机电一体化"]
[68,"硬件电路的设计稳定性，软件开发的界面友好性","1 硬件电路中信号的提取和处理，设计中EMC方面的考虑； 2怎样解决软件可操作性和界面的友好性；3 需要一些专业性较强的临床知识。","徐州市三维医疗设备有限公司","侯宪革",15996933437,"开发区","光机电一体化"]
[69,"涉及生殖健康方面的诊断和康复的技术和项目","生殖健康方面的医疗设备和医学专用软件，特别是男性生殖健康的产品，比如男性性功能康复理疗、检测和前列腺康复等方面的专利技术和设备。","徐州市三维医疗设备有限公司","侯宪革",15996933437,"开发区","光机电一体化"]
[70,"自身的安全性及使用寿命","提高消防设备的自身的安全性、延长消防设备的使得寿命、提高消防设备自身的密封性能、增加消防设备本身的其它功能。","徐州神威消防器材有限公司","周良生",13813284017,"柳泉","光机电一体化"]
[71,"彩色超声诊断成像技术数字信号处理","数字化超声成像系统的开发、方向能量成像技术、组织谐波成像技术、脉冲多普勒、连续多普勒成像技术、三维成像技术、数据库开发技术、FPGA电路开发技术、ARM电路开发技术、USB2.0底层协议开发技术","徐州雷奥医疗设备有限公司","沈伟慧","0516-83530902","开发区","光机电一体化"]
[72,"内窥镜诊疗系统微小光学透镜成像","微透镜光学设计、透镜疏水、疏血表面处理技术、透镜成像技术、光学图像处理软件、微操作器械的模块化设计技术","徐州雷奥医疗设备有限公司","沈伟慧","0516-83530902","开发区","光机电一体化"]
[73,"粉尘收集回用技术","除尘器处理风量动态控制研究，瞬时高温烟气回收装置的研究，粉尘收集回用技术及系统的研究。","江苏翔盟精密铸造有限公司","曾小弟",18796298831,"利国","环保"]
[74,"驱动桥轮边漏油改进","公司将驱动桥轮边漏油作为重要的改进项目，力求取得相关技术支持，通过改进，提升产品性能，减少客户抱怨。","徐州美驰车桥有限公司","马焱",13905200329,"开发区","机电一体化"]
[75,"前桥制动发抖攻关","一直以来汽车起重机前桥制动发抖以及异响问题始终困扰着我们，在技术攻关上也曾做过尝试但效果不理想，希望通过技术上的合作来对此项问题进行攻关，最终解决此问题。","徐州美驰车桥有限公司","马焱",13905200329,"开发区","机电一体化"]
[76,"液压密封","O型圈、V型圈、U型圈和Yx 型圈等现有的各类传统密封圈，介质压力从内腔挤压密封问题；液压传动技术应用中泄漏问题；内腔介质压力自补偿型密封技术产品的密封装置工作寿命问题。","江苏力福特随车起重机股份有限公司","程琨","0516—83102012","汉王","机电一体化"]
[77,"导向肽合成","导向肽的合成，要求解决具有不同特异性导向肽的氨基酸种类、排列次序和肽链数等技术问题。还要攻克导向肽的合成工艺技术、产品的精制和生物性能测试等技术。","徐州恒源生物工程有限公司","陈顺志","0516-83729658","开发区","生物技术"]
[78,"发酵设备","纳米磁化油脂，形成更多小分子的氨基酸对人体更有利。","江苏东宝粮油集团有限公司","张红丹",13776589098,"开发区","生物技术"]
[79,"小麦，玉米新品种徐麦30、徐单2号产业化","小麦高感赤霉病   倒伏   玉米大小斑病","江苏保丰集团公司","李浩",13952140200,"柳新","生物技术"]
[80,"塑料输液瓶、袋的制造","需要生产塑料软包装输液的生产工艺和专业性人才。由于我公司不能掌握核心的技术和专业性的人才，这样会造成生产产品浪费较大，产品结构较单一，缺少市场竞争优势。","徐州龙润医药包装有限公司","孙启亮",13645228988,"徐庄","生物技术"]
[81,"CO2超临界流体萃取法","解决超临界萃取中各单因素（主要是萃取压力、萃取温度、物料粒度、CO2 流量、萃取时间等五个因素）对萃取率的影响，其对萃取率影响的主次顺序为:萃取压力>温度>粒度>流量=时间。在超临界的实际萃取过程中，分离釜的分离压力设置在6MPa左右都可以，对萃取率没有太大影响。分离温度设置一定要高于萃取釜的温度，这是为了让萃取物尽量液化变软，便于分离。另外，放气不宜过快；否则，易使分离釜内压力迅速升高，温度下降较快，固状萃取物易阻塞萃取釜阀门。","江苏家园集团有限责任公司","王璇","0516—85532522","汉王","生物技术"]
[82,"分子蒸馏技术","对超临界流体萃取的玫瑰粗油进行精制。超临界流体萃取制得的玫瑰粗油，由于含蜡量较高需要对其精制。采用分子蒸馏法纯化玫瑰精油，避免了高温不良影响，得到颜色淡黄、香气浓烈的玫瑰精油。","江苏家园集团有限责任公司","王璇","0516—85532522","汉王","生物技术"]
[83,"谷朊粉生产技术","我公司目前需要获得先进的谷朊粉生产技术，进一步完善现有的谷朊粉生产线","江苏三牛面粉有限公司","李传才",15950693606,"马坡","生物技术"]
[84,"生物饲料","生物农药作为有机食品匹配的细胞修复剂，安全、无污染、无残留完全替代化学农药，更少施肥。","江苏东宝粮油集团有限公司","张红丹",13776589098,"开发区","生物技术"]
[85,"生物制肥素小颗粒造粒","生物制肥素产品的造粒技术。生物制肥素产品的直径1毫米的造粒，成品率低、损耗大。","江苏原元生物工程有限公司","薛强",51687181552,"茅村","生物技术"]
[86,"中等水分控制技术在蔬菜类制品中的开发与应用","本公司拟开发中等水分蔬菜食品系列如胡萝卜、红薯、南瓜、土豆、莴苣、西兰花、甘蓝、芹菜、高丽菜等产品，目前需解决中等水分蔬菜才食品加工和保藏过程中容易腐烂变质、保质期短的问题。","江苏派乐滋食品有限公司","陈飞",13645211838,"开发区","食品"]
[87,"超高压技术在韩式泡菜产业化加工中的应用","以洋姜、白菜、萝卜、胡萝卜、牛蒡等为原料，采用先进的超高压、高渗透压和无机抗菌包装技术相结合的方法，研究新型的韩式泡菜产品的加工方法。并探讨产品的pH值、水分含量、含盐量、抗氧化、防腐、杀菌、包装等因素对产品品质的影响。研究抗菌保鲜薄膜用于韩式泡菜包装的效果，完成韩式泡菜超高压、微波等冷杀菌技术的研究工作，研究韩式泡菜的工业化生产技术参数。","徐州市金地杰农业发展有限公司","杨 艳",13952261016,"开发区","食品"]
[88,"雨生红球藻的养殖及虾青素的提取","新资源食品雨生红球藻粉","徐州绿庄园食品有限公司","沈会祥",13905212165,"柳新","食品"]
[89,"养殖与提取","需要雨生红球藻的密闭养殖技术、虾青素的超临界提取技术","徐州绿庄园食品有限公司","沈会祥",13905212165,"柳新","食品"]
[90,"如何降低面粉生产灰分指标","生产过程中灰分稳定性的掌握及如何降低灰分？如何将前路特精粉35%产品灰分指标长期稳定或降低到0.45以下。需求主要操作要求及技术指导等，征求专家意见及详细的书面材料或现场指导，解决此技术难题","徐州雅苏麦尔食品有限公司","杨永明",15150002539,"房村","食品"]
[91,"将多串LI离子控制集成化","解决现有LI 离子保护芯片的单一性问题","徐州力能电子科技有限公司","吴海梅",15005211093,"开发区","物联网"]
[92,"1.全道路远程控制；","1.LED路灯远程控制技术；","徐州格利尔数码科技有限公司","张艳娟",13914880024,"开发区","物联网"]
[93,"2.风光互补控制","2.风光互补控制器软件开发。","徐州格利尔数码科技有限公司","张艳娟",13914880024,"开发区","物联网"]
[94,"新能源并网逆变控制器","大功率并网逆变器的研发，含固定式和跟踪式，目前对于1MW以上功率的逆变器存在一些技术瓶颈。","江苏省精创电气股份有限公司","胡峰","0516-87365911","开发区","物联网"]
[95,"高性能传感器的研发","新型敏感材料的开发，比如对氧气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳等气体的检测","江苏省精创电气股份有限公司","胡峰","0516-87365911","开发区","物联网"]
[96,"物联网在冷链领域的应用","对传感终端信号的实时采集、传输、记录、分析，温湿度传感设备的小型化、节能及无线射频传输的应用以及数据存储技术。","江苏省精创电气股份有限公司","胡峰","0516-87365911","开发区","物联网"]
[97,"气源/地源热泵系统控制终端的研发","气源/地源热泵系统控制终端，适用于空气源、地源热泵供暖系统控制的终端控制器，热泵系统通过逆卡诺循环，从空气或大地中搬移热量，而不是通过能量转换获取热量，从而减少了能量消耗，降低了碳排放","江苏省精创电气股份有限公司","胡峰","0516-87365911","开发区","物联网"]
[98,"智能型节能控制终端的研发","智能型节能控制终端系统，适用于商用冷冻冷藏展示柜、饮料柜、食品展示柜等行业，使用了多种节能控制技术相结合，优化制冷系统的运行，减少能量消耗，根据历史记忆对运营时间进行预测，同时对运营模式自动判断修正。","江苏省精创电气股份有限公司","胡峰","0516-87365911","开发区","物联网"]
[99,"兆瓦级防爆变频共性关键技术研究与应用","电力电子功率主回路的热损耗计算、热流分析理论与技术；热管快速散热技术。","徐州中矿大传动与自动化有限公司","张晓",13705217567,"开发区","物联网"]
[100,"新型双三电平风电变流器的研制","3MW及以上大功率电力电子主回路设计技术，包括电磁兼容设计、低电感平板母线设计与加工和散热设计技术；双馈变流器的低电压穿越技术；风力发电机并网接入关键技术。","徐州中矿大传动与自动化有限公司","张晓",13705217567,"开发区","物联网"]
[101,"无线通讯","无线通讯，用于井上、下人员监控和资料传输。","徐州市工大三森科技有限公司","赵洁",18912029686,"开发区","物联网"]
[102,"抗干扰远距离传输","无线通讯过程中的抗干扰以及远距离传输的技术难题。","徐州市工大三森科技有限公司","赵洁",18912029686,"开发区","物联网"]
[103,"汽车用传感器关键技术研究及应用","汽车用传感器多功能智能化集成芯片的研发和制作","江苏云意电气股份有限公司","唐明",15952233021,"开发区","物联网"]
[104,"产品能源原材料消耗较高","产品能源原材料消耗较高","徐州中达高压法兰制造有限公司","徐传喜",13805212063,"刘集","物联网"]
[105,"大功率散热","1、大功率白光LED散热问题。 （1）温度对L E D 光亮度输出的影响：(2 ) 温度对 L E D 光输出颜色的影响：(3 )温度所造成的 L E D 的失效。散热片温度越高， L E D 光衰越大。2、集成光源散热问题及可靠性。","徐州宏光电子有限公司","胡猛",13813473863,"张集","物联网"]
[106,"数字控制谐波检测","对充电器交流侧的电流进行谐波分析，进行功率因数校正，提高功率因数，减小输电线和元器件的发热，从面改善电网质量。","徐州恒源电器有限公司","李洋",13805200097,"开发区","物联网"]
[107,"数字控制电压电路自动补偿","研究不同充电电池内阻对充电电器性能的影响，建立电池内阻对充电电压电流影响的数学模型，设计电压电流自动补偿电路，针对不同的电池内阻电压电流自动补偿充电电压电流。","徐州恒源电器有限公司","李洋",13805200097,"开发区","物联网"]
[108,"数字控制多功能性研究","充电电池的智能自动检测方法研究，根据不同的电池特性，准确检测电池类型。自动调整充电电压和充电电流，实现对不同电池充电。多功能充电接口设计，实现对各种常用电池的良好夹持，便于顺利充电，无负载自动断电技术。","徐州恒源电器有限公司","李洋",13805200097,"开发区","物联网"]
[109,"网络提速智能收线","HSYV-5e数字通信用水平对绞电缆主要用于大楼通信综合布线系统中工作区通信引出端和交接间的配线架之间的布线以及住宅综合布线系统用户通信引出端到配线架之间的布线。目前主要难题在于拉丝串联的收线房全自动系统配合不是太理想，未能达到智能化收线换盘。","徐州金波通讯器材制造有限公司","张学能","0516-87068988","柳泉","物联网"]
[110,"降低平养种公鸡的饲养量","蛋种鸡平养中由于所需种公鸡数量较大，造成从后备鸡时就需饲养大量种公鸡，而配种过程中公鸡也消耗大量饲料，造成生产成本大幅上升，过多的公鸡经常发生争斗，造成鸡群损失。因此，如何在保证受精率的同时，大幅减少种公鸡的饲养有待于迫切解决。","江苏联农畜禽有限责任公司","王利明","0516-83088619","张集","现代农业"]
[111,"疾病诊断、网络工程","饲养研发、疾病治疗研发、健康饲养、物联网工程","徐州万佳牧业科技发展有限公司","朱雅娟",15162102958,"汉王","现代农业"]
[112,"云母纳米粉体改性技术及应用","1、  如何低能耗、低成本获得纳米级云母粉体；2、 云母纳米粉体的均化分散和储存技术；3、 云母纳米粉体的表面改性技术。","徐州金亚粉体有限责任公司","王家振","0516-85771623","开发区","新材料"]
[113,"纳米磷酸铁锂正极材料","用系统和工程化的设计理念建设生产线，工序与工序的物流尽量短，并减少手工操作，消除工艺过程中不稳定因素；用QC手法对关键工序，工序能力或过程能力进行控制，使过程处于稳定状态；","徐州福瑞士电池科技有限公司","刘笑纳",13852087243,"开发区","新材料"]
[114," 6xxx系项目产品共性化技术","根据已有的技术基础，提出拟试制合金成分，进一步进行优化合金成分的研究；将优化成分合金的工业化熔铸，制备出480mm厚组织均匀细小、区域偏析小的高质量半连续铸造扁铸锭。","徐州财发铝热传输有限公司","徐彩侠","0516-83535745","开发区","新材料"]
[115,"轧制及热处理生产过程中产品性能控制技术","由480mm厚扁铸锭取料，研究铸锭均匀化处理、轧制退火、最终板材固溶处理等过程中第二相、晶粒及结构的变化规律，以及形变组织在固溶处理过程其晶粒尺寸和形态以及结构组态和强度的演变规律，结合现有技术以及工艺设备条件，形成可明显提高冲压成形性和烘烤硬化性以及抗时效稳定性的合理匹配的6xxx系铝合金板材轧制及热处理生产过程组织与性能控制技术。","徐州财发铝热传输有限公司","徐彩侠","0516-83535745","开发区","新材料"]
[116,"6xxx系列合金板材固溶处理后的预时效处理技术","对试制板材进行力学性能、抗时效稳定性、成形性、烘烤硬化性、抗凹性等试验测试和验证，并针对现有设备条件研究开发应用于工业化生产的6xxx系铝合金车身板固溶处理淬火后的预处理技术，实际生产出的厚度为0.8～1.2mm经该技术处理后（即成品板材），其性能达到汽车板的成形工艺和使用的要求。","徐州财发铝热传输有限公司","徐彩侠","0516-83535745","开发区","新材料"]
[117,"2、超高分子耐磨材料及制造工艺","闪速炉铜精矿粉螺旋给料机螺旋叶片耐磨性差，螺旋更换频繁，该产品长期为国外所垄断，需要解决超高分子耐磨材料覆盖螺旋叶片及制造工艺。","徐州衡器厂有限公司","薛磊",13951358831,"开发区","新材料"]
[118,"新型除氟材料制备的工业化","降低材料灰分，提高材料应力强度，增大比表面积等","江苏永冠给排水设备有限公司","陈松",83310202,"开发区","新材料"]
[119,"PVA的 取代产品","粘附力和浆膜性能和PVA相当的淀粉产品","徐州众恒淀粉科技有限公司","冯宪民",13952200859,"棠张","新材料"]
[120,"变性淀粉取代PVA的研究","变性淀粉取代PVA的研究","徐州众恒淀粉科技有限公司","冯宪民",13952200859,"棠张","新材料"]
[121,"低氧铜杆中铜还原氧化","在生产过程中，由于生产原材料废杂铜里含有多种元素杂质，所以需要采用氧化还原的方法把这些杂质与铜分离，从而达到提纯铜含量的目的，本公司使用的方法是造渣提纯。具体做法就是向铜水中充入氧气，然后插入杨木还原，并加入石英沙，使杂质成为固体，最后通过人工扒渣，使杂质与铜分离。但是，充氧和插木的程度很难掌握，请给予帮助。","徐州固城铜业有限责任公司","戚 蒙",13775892322,"柳新","新材料"]
[122,"耐磨衬板","需要耐磨的橡胶配方和材料，可操作的工艺性，能够生产出的改使用条件的橡胶制品能。","徐州市铜山县矿山橡胶厂","刘远芳",15852300688,"刘集","新材料"]
[123,"铁氧体软磁天线磁棒氮气保护装置和雾化颗粒技术","需要解决：材料化验、配方配制、产品烧制、质检及技术研究","徐州远洋磁性材料有限公司","刘孝军",13063500938,"利国","新材料"]
[124,"化工有机反应、有机分离","1、低温低压催化反应，高效催化剂；2、萃取与分离技术；3、有机反应合成工程技术","徐州伟天化工有限公司","李平",15949019203,"利国","新材料"]
[125,"降低产品金属含量","对低砷三氯氧磷产品的技术指标要求铁离子、砷离子、铅离子全部低于1 PPM","铜山县宏达精细化工厂","马乐梅",87161799,"柳泉","新材料"]
[126,"高效、低毒、新剂型农药","1、高效、低毒、新剂型农药，如：悬浮种衣剂、悬浮剂、水分散粒剂等。2、优良农药助剂。","江苏天禾宝农化有限责任公司","张强",13952269299,"徐庄","新材料"]
[127,"农药配方、助剂系统优化","悬浮种衣剂的配方及助剂系统，作物安全性高、贮存稳定性好、包衣均匀的助剂系统。","江苏天禾宝农化有限责任公司","张强",13952269299,"徐庄","新材料"]
[128,"料道着色技术、轻量薄臂技术","料道着色设备和具体技术","江苏生力玻璃有限公司","许家海",13913497738,"马坡","新材料"]
[129,"漆的流平性","生产过程中的流程、化验、质检。","徐州亚太绝缘材料厂","神凤祥",13605206872,"黄集","新材料"]
[130,"无电磁辐射的远红外加热体","远红外桑拿房内部是由多块（根）远红外发热体组装而成，目前我司产品已经经过欧洲EMF检测，目前研究目标就是将电磁辐射降低到零","徐州安诺休闲设备有限公司","周于和",15805218957,"黄集","新材料"]
[131,"低温出汗技术","电磁辐射的降低首先选用更加稳定的发热导体，目前我司研究的碳墨板内部使用纳米级碳墨粉丝网印刷而成，炭是自然界当中最为稳定的元素，加上铜箔的搭配，目前已经将电磁辐射降到最低，想要继续找到一种金属与碳墨配合更加稳定的材料，从而解决电磁辐射的问题","徐州安诺休闲设备有限公司","周于和",15805218957,"黄集","新材料"]
[132,"精确项目产品中原料的配比比例","精确项目产品中原料的配比比例项目产品质量符合《JC/T893-2001》、《GB6566-2001》等标准","徐州市彭创建材有限公司","沙煜恒",13605203358,"伊庄","新材料"]
[133,"应用纳米技术改性后的杨木建筑模板表面硬度提高30%","如何有效应用纳米技术改性后的杨木建筑模板表面硬度提高30%。","徐州德庆木业有限公司","张冬丽",15862141726,"三堡","新材料"]
[134,"炼铸一体化及短流程清洁铸造技术研究","高炉－中频炉双联短流程熔炼生产过程中高炉铁液运送过程中的热量损失；高炉铁水遗传性对球墨铸铁件组织及性能的影响；高炉－中频炉双联短流程熔炼球墨铸铁件的成分、组织及性能之间的关系规律。","江苏翔盟精密铸造有限公司","曾小弟",18796298831,"利国","新材料"]
[135,"石英坩埚的无损伤检测","石膏模具的全套设计方案，及制作技术；石英坩埚的浇注，脱模技术；石英坩埚的裂纹缺陷。","徐州协鑫太阳能材料有限公司","杨  军",15062195229,"开发区","新材料"]
[136,"节能降耗","需要一些能够节源节能的技术人员能够利用可用能源进行生产","徐州盛邦耐磨材料厂","杭猛",13645218128,"柳泉","新材料"]
[137,"低温发泡","家用太阳能热水器保温水箱的聚氨酯低温发泡技术是困扰整个太阳能行业的难题，请予以关注。","徐州市光明太阳能热水器厂","陈兵",13003515083,"郑集","新能源"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}