{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":14},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,10],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[12,0,12,4],[12,5,12,10],[13,0,13,4],[13,5,13,10],[14,0,14,4],[14,5,14,10],[16,0,16,10],[17,0,17,10],[18,0,18,10],[20,0,20,10],[21,0,21,10],[22,0,22,10]]}
["2024H09022中俄学院家具采购清单"]
["序号","图片","名称","规格","材质/颜色","数量","单位","单价                    （最高限价）","投标单价   （元）","总价            （元）","质保期"]
[1,"","吧台","2900*1750*高1100","吧台柜体门板部分：主材木料选用优质乌金木，结构为优质实木榫眼结构，木材经高温、蒸汽、脱脂烘干处理，含水率12%以下。面握螺钉力≥1200N，板边握螺钉力≥1000N，甲醛释放限量0.05mg/m³，做实木防裂技术处理。底漆采用国家免检优质PE油漆，面漆采用品牌环保油漆。木材活结宽度不超过可见材宽的五分之一，坚固耐用、美观简洁，引用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级；采用优质环保粘合剂甲醛含量 ≤1.0g/Kg；采用品牌优质五金配件。吧台的台面选择大理石，厚度15mm。台面设计多功能插座盘两组。",1,"套",44500,""]
[2,null,"水槽柜","1090*550*850","水槽柜柜体门板部分：主材木料选用优质乌金木，结构为优质实木榫眼结构，木材经高温、蒸汽、脱脂烘干处理，含水率12%以下。面握螺钉力≥1200N，板边握螺钉力≥1000N，甲醛释放限量0.05mg/m³，做实木防裂技术处理。底漆采用国家免检优质PE油漆，面漆采用品牌环保油漆。木材活结宽度不超过可见材宽的五分之一，坚固耐用、美观简洁，引用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级；采用优质环保粘合剂甲醛含量 ≤1.0g/Kg；采用品牌优质五金配件。吧台的台面选择大理石，厚度15mm。配置水管，龙头。",1,"套",6800]
[3,null,"吧台凳","420*680/930","主材木料选用优质进口白蜡木，结构为优质实木榫眼结构，木材经高温、蒸汽、脱脂烘干处理，含水率12%以下。面握螺钉力≥1200N，板边握螺钉力≥1000N，甲醛释放限量0.05mg/m³，做实木防裂技术处理。底漆采用国家免检优质PE油漆，面漆采用品牌环保油漆。木材活结宽度不超过可见材宽的五分之一，坚固耐用、美观简洁，引用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级；采用优质环保粘合剂甲醛含量 ≤1.0g/Kg；采用品牌优质五金配件。",3,"个",1600]
[4,null,"单人沙发","840*1090*910","沙发框架主材优质进口红橡木，结构为优质实木榫眼结构，木材经高温、蒸汽、脱脂烘干处理，含水率12%以下。面握螺钉力≥1200N，板边握螺钉力≥1000N，甲醛释放限量0.05mg/m³，做实木防裂技术处理。底漆采用国家免检优质PE油漆，面漆采用品牌环保油漆。木材活结宽度不超过可见材宽的五分之一，坚固耐用、美观简洁，引用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级；采用优质环保粘合剂甲醛含量 ≤1.0g/Kg；采用品牌优质五金配件。沙发面采用进口防火布料，厚度：1.5mm，抗张强度：≥10N/mm2，撕裂强度：≥30N/mm2，断裂伸长率：≤80%，颜色摩擦牢度≥4.5/3.5级（干/湿）涂层黏着牢度：≥2.5N/10mm，内部采用“惠丰”牌阻燃、环保高密度聚亚安脂-树脂（CM成型座棉），密度45kg/m3、回弹力90%、达国家阻燃标准。",6,"张",4800]
[5,null,"小茶几","直径560*高590","桌面材料选用优质乌金木，结构为优质实木榫眼结构，木材经高温、蒸汽、脱脂烘干处理，含水率12%以下。面握螺钉力≥1200N，板边握螺钉力≥1000N，甲醛释放限量0.05mg/m³，做实木防裂技术处理。底漆采用国家免检优质PE油漆，面漆采用品牌环保油漆。木材活结宽度不超过可见材宽的五分之一，坚固耐用、美观简洁，引用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级；采用优质环保粘合剂甲醛含量 ≤1.0g/Kg；采用品牌优质五金配件。钢架：采用上好一级钢管，壁厚2.0mm，酸洗，磷化，防锈处理，静电喷涂，工艺精湛，无刮痕，包装完好，品牌清晰，环保认证。采用轿车级磷化处理300°C的高温喷涂处理，使用漆洁合力提高.",3,"个",1880]
[6,"","定制钢架桌  （钢架部分选择款式见下图示例，其中有一张钢架桌，底部不加滚轮，另做他用）","1400*650*750","桌面选用优质乌金木，结构为优质实木榫眼结构，木材经高温、蒸汽、脱脂烘干处理，含水率12%以下。面握螺钉力≥1200N，板边握螺钉力≥1000N，甲醛释放限量0.05mg/m³，做实木防裂技术处理。底漆采用国家免检优质PE油漆，面漆采用品牌环保油漆。木材活结宽度不超过可见材宽的五分之一，坚固耐用、美观简洁，引用先进五底三面油漆工艺，表面硬度达到3H级；采用优质环保粘合剂甲醛含量 ≤1.0g/Kg；采用品牌优质五金配件。钢脚采用：钢架：采用上好一级钢管，壁厚2.0mm，酸洗，磷化，防锈处理，静电喷涂，工艺精湛，无刮痕，包装完好，品牌清晰，环保认证。采用轿车级磷化处理300°C的高温喷涂处理，使用漆洁合力提高.",9,"张",3800,""]
[]
[]
["序号","图片","名称","规格","材质/颜色","数量","单位","单价                    （最高限价）","投标单价（元）","总价        （元）","质保期"]
[7,"","培训椅","526*630*800"," 椅座采用进口原生PP(聚丙烯)材料一体注塑成型,具有无毒,无味,耐酸,耐碱等特性.脚架：采用国标优质钢材，经裁切、焊接、打磨、抛光、酸洗、磷化等工艺处理后静电粉墨喷涂；",32,"把",800,""]
["质保期（年）"]
["供货期（天）"]
["合计总价（人民币）",{"$nulls":4},"小写：             （大写：                           ）"]
[]
["投标人：                        （公章）"]
["投标人代表签字："]
["日期            年           月         日"]
[]
["注：1.本项目最高限价15.034万。"]
["       2.质保期：不少于10年，验收合格之日起计算。具体由投标人自报。"]
["      3.投标报价包含了设备成本、运输、装卸、安装、调试、配合费、保质期内的服务、利润、税金和承担的风险等一切可能产生的费用。                                                                                             "]